|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO** | | | |
| **Objeto:** | Manutenção dos Prédios da Secretaria de Saúde | | |
| **Local:** | Rua da Linha. | **Data:** | 04/09/2021 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 1**: Fachada lateral esquerda. | **FOTO 2**: Fachada lateral esquerda. |
|  |  |
| **FOTO 3:**  Sala de curativo sem maçaneta. | **FOTO 4:** Forro danificado por infiltração. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 5**: Horta comunitária. | **FOTO 6**: Infiltração em toda parede da copa. |
|  |  |
| **FOTO 7:** Piso da copa. | **FOTO 8:** Área externa destinada à resíduos e lixo da unidade. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 9**: Área externa destinada à resíduos e lixo da unidade. | **FOTO 10**: Infiltração e iluminação insuficiente no consultório de enfermagem. |
|  |  |
| **FOTO 11:** Infiltração na parede por capilaridade. | **FOTO 12:** Banheiro do consultório de enfermagem. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 13**: Alisar danificado. | **FOTO 14**: Infiltração no forro e iluminação insuficiente. |
|  |  |
| **FOTO 15**: Pia oxidada. | **FOTO 16**: Poço de ventilação com infiltração por capilaridade. |
|  |  |
| **FOTO 17**: Poço de ventilação sem capinação. | **FOTO 18**: Cerâmica solta devido à ação da infiltração. |
|  |  |
| **FOTO 19**: Torneira com corrosão. | **FOTO 20**: Circulação principal com iluminação insuficiente. |
|  |  |
| **FOTO 21**: Reservatórios de água. | **FOTO 22**: Parede da fachada lateral esquerda. |