|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO** | | | |
| **Objeto:** | Manutenção dos Prédios da Secretaria de Saúde | | |
| **Local:** | Posto de saúde, PE-90, Bairro João Ernesto | **Data:** | 04/09/2021 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 1**: Hall de entrada. | **FOTO 2**: Porta de entrada. |
|  |  |
| **FOTO 3:**  Sala do agente de saúde | **FOTO 4:** Forro danificado por infiltração. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 5**: Recepção sem iluminação | **FOTO 6**: Janela da recepção. |
|  |  |
| **FOTO 7:** Gesso do banheiro dos funcionários. | **FOTO 8:** Banheiro dos usuários com vazamento. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 9**: Fiação elétrica exposta. | **FOTO 10**: Janela do banheiro dos usuários |
|  |  |
| **FOTO 11:** Forro de gesso danificado pela infiltração. | **FOTO 12:** Banheiro com vazamento. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **FOTO 13**: Bomba d’água exposta no lavabo | **FOTO 14**: Ponto de tomada sem tampa de proteção. |
|  |  |
| **FOTO 15**: Alisar da sala de enfermagem. | **FOTO 16**: Fachada dos fundos. |
|  |  |
| **FOTO 17**: Abrigo do compressor. | **FOTO 18**: Caixa d’água. |
|  |  |
| **FOTO 19**: Coberta de telha de fibrocimento. | **FOTO 20**: Coberta com telhas deslocadas. |
|  |  |
| **FOTO 21**: Cuba de parece com vazamento no sifão. | **FOTO 22**: Parede da fachada dos fundos com infiltração por capilaridade. |